**Dodávkové pneumatiky Nokian cLine – více kilometrů, vysoká bezpečnost a stabilita**

**Pro těžší náklady je tu Nokian cLine Cargo, pro lehčí Nokian cLine Van. Finský výrobce pneumatik zaktualizoval svůj program letních pneumatik pro dodávková a zásobovací vozidla.**


Nová letní pneumatika Nokian cLine pro dodávky nabízí řidičům z povolání pevnou stabilitu, dlouhou životnost a vysokou míru bezpečnosti při nelehké jízdě po českých silnicích. Nová produktová skupina finského výrobce pneumatik Nokian Tyres je přizpůsobena pro moderní dodávky, zásobovací vozidla a mikrobusy. Robustní a výkonná letní pneumatika Nokian cLine Cargo pro těžké vozy, např. malá nákladní vozidla, snese bez problémů i vyšší zatížení. Její běhoun bez předepsaného směru otáčení při jízdě a struktura se podobají těm pneumatiky pro nákladní automobily. Pro spolehlivou přepravu lehčích nákladů a osob je vhodná pneumatika Nokian cLineVan.

**Trojité opory (Triangular Supports): Pevnost pro náročné použití**

Trojité opory (Triangular Supports) značně zesilují boční tuhost pneumatiky v oblasti ramena. To je důležité zejména při přepravě těžkých nákladů. Pneumatika se tak pomaleji opotřebovává a uchová si déle bezvadný tvar. Robustní rameno spolu s vysokým bočním úhlem zajišťují dobrou stabilitu.

**Příjemný jízdní komfort a přesné reakce na řízení**

Díky asymetrickému vzorku běhounu se s pneumatikou Nokian cLine Van pro lehčí náklady a přepravu osob příjemně jede a je snadno ovladatelná. Prostřední drážka v profilu má vlnovitou opěru (Wave Support). Ta zesiluje boční tuhost pneumatiky, takže lépe drží tvar a zůstává déle odolná vůči opotřebení, a snižuje nebezpečí akvaplaningu při letních deštích. Optimalizované rozmístění bloků a struktura navržená na míru snižují hlučnost uvnitř vozidla i venku.

Speciální pryžová směs Clinch (special clinch rubber compound) maximalizuje bezpečnost komfortní a silné pneumatiky Nokian cLine. Tato dodávková pneumatika se vyznačuje extrémně dlouhou životností a vynikající přilnavostí za mokra, a to zejména důležitým přídavným záběrem na mokré vozovce.

Moderní pryžová směs přitlačí patku pneumatiky k okraji ráfku a zamezí tak rychlému opotřebovávání pneumatiky při větším zatížení. Inovativní pryžová směs prodlužuje životnost a usnadňuje nazouvání pneumatik. Díky utlumeným vibracím v oblasti těla pneumatiky nedochází k přenosu chvění dovnitř pneumatiky a dále do vozidla a efektivně se tak minimalizuje hlučnost uvnitř automobilu.

**Jednoduché zabezpečení: Indikátor opotřebení profilu s výstražným ukazatelem akvaplaningu a informační pole**

Indikátor hloubky profilu Nokian na středním žebru udává hloubku profilu jednoduše jako čísla od 8 do 3 milimetrů. Jak se pneumatika opotřebovává, čísla jedno po druhém mizí. Výstražný ukazatel akvaplaningu varuje symbolem kapky před nebezpečím akvaplaningu. Když je zbytkový profil menší než 4 milimetry, ukazatel zmizí a poukazuje tak na zvýšené riziko. Tyto inovace nemá žádný jiný výrobce pneumatik.

Správný tlak v pneumatikách je důležitý zejména pro řidiče z povolání a v případě silného zatížení. Pneumatiky nahuštěné na správný tlak zlepšují jízdní vlastnosti, zabezpečují pevnost pneumatiky v tahu a snižují spotřebu paliva. Montážní poloha a ukazatel tlaku vzduchu v informačním okně na bočnici přinášejí větší bezpečnost. Tam si lze zapsat správný tlak a polohu pneumatiky při její výměně.

Nokian cLine bude k dostání u prodejců pneumatik od jara 2015 ve 23 různých velikostech od 14“ do 17“.

**Nokian cLine – funkčnost v silničním provozu**

Déle odolná vůči opotřebení a trvanlivá

Stabilní a příjemná i při vysokém zatížení

Vynikající přilnavost za mokra a jízdní vlastnosti

Redakce: Dr. Falk Köhler

**Ke stažení – fotografie pneumatik Nokian cLine:**

[**www.nokiantyres.com/cline**](http://www.nokiantyres.com/cline)

**Více o tématu:**

**Nokian Tyres – the world's northernmost tyre manufacturer and the inventor of the winter tyre**

[**www.nokiantyres.com/company/about-us/history/**](http://www.nokiantyres.com/company/about-us/history/)

**Společnost Nokian Tyres je celosvětově vedoucí specialista v oblasti zimních pneumatik, mnohonásobný vítěz testů, vynálezce zimní pneumatiky, držitel světového rekordu a leader inovací**

Jako vedoucí světový specialista na zimní pneumatiky, mnohonásobný vítěz testů a vynálezce zimní pneumatiky nabízí Nokian Tyres ty nejbezpečnější pneumatiky pro severské podmínky. Inovativní pneumatiky Nokian z Finska dokazují svou vysokou kvalitu již 80 let, a to zejména na sněhu, ledu, v drsných klimatických podmínkách a náročných jízdních situacích. Nového světového rekordu v Guinnessově knize rekordů dosáhly sériové zimní pneumatiky Nokian maximální rychlostí automobilu na ledu 335,713 km/h a jsou tak nejrychlejší. Společnost Nokian Tyres představila první zimní pneumatiku na světě osazenou hroty, které řidič na stisknutí tlačítka vysune, aby byl zajištěn její lepší záběr. Dále tento výrobce pneumatik zavedl energeticky nejúspornější zimní pneumatiky světa s energetickou třídou A.

Prvotřídní značka Nokian Tyres mimoto vyrábí pneumatiky speciálně vyvinuté pro české počasí a vysoké rychlosti na českých dálnicích. Pneumatiky Nokian zaručují vysokou bezpečnost, šetří pohonné hmoty a jsou šetrné k životnímu prostředí. Podnik je „jednička“, co se týká popularity na trhu a hodnocení značky ve Skandinávii, stejně jako v Rusku a má pozitivní, mimořádnou pověst.

**Zimní pneumatiky Nokian WR jsou mnohonásobným vítězem testů pneumatik a v testech dosáhly celé řady dalších úspěchů**

Zimní pneumatiky Nokian WR přizpůsobené českým podmínkám jsou vítězem testu a dosáhly celé řady úspěchů i v dalších testech. Zimní pneumatika Nokian WR D3 je vítězem testu zimních pneumatik 2014 německého motoristického časopisu „Auto Bild“, a to s nejlepším hodnocením „příkladná“. Bezpečné jízdní vlastnosti a krátká brzdná dráha jsou parametry pro špičkové výsledné hodnocení na sněhu. Jako vítěz testu zvítězily zimní pneumatiky Nokian také v testech roku 2014 Autoklubu Evropa ACE, GTÜ, časopisu „Auto Bild allrad“, „OFF ROAD“ „SUV MAGAZIN“ a autoklubu ARBÖ. V těchto testech dostaly tyto prvotřídní finské pneumatiky rovněž nejlepší hodnocení „příkladná“ a „velmi doporučeníhodná“.

Nokian Tyres nyní prezentuje první zimní pneumatiku světa pro osobní vozy s nejlepším záběrem za mokra v třídě A štítku pneumatiky EU. Nová zimní pneumatika Nokian WR D4 s prvotřídním záběrem poskytuje jedinečné inovace. Tento všestranně přizpůsobivý chameleón pro zimní silnice jezdí bezpečně stejnou měrou na mokrých i zasněžených cestách. Tento nepřemožitelný vládce zimy Nokian WR D4 od průkopníka technologie zimních pneumatik drží spolehlivě stopu za deště, na sněhu i sněhové břečce. V proměnlivém českém zimním počasí má tato pneumatika dle výsledků testů vynálezce zimní pneumatiky nejkratší brzdnou dráhu.

Pneumatiky Nokian zvítězily v poslední zimě ve více než 40 testech zimních pneumatik pořádaných motoristickými časopisy a potvrdily tak dobré jméno této prémiové skandinávské značky.

**Letní pneumatiky Nokian jsou mnohonásobným vítězem testu letních pneumatik 2015 motoristického časopisu ADAC a testů organizace Stiftung Warentest, jakož i časopisu „OFF ROAD“ a dalších testů**

Letní pneumatiky Nokian jsou vícenásobným vítězem testů, poskytují vysokou bezpečnost a šetří pohonné hmoty. Letní pneumatika Nokian Line dosahuje nejlepší známky „dobrá“ v testu letních pneumatik 2015 německého autoklubu ADAC a německé spotřebitelské organizace Stiftung Warentest a je tím obzvláště doporučeníhodná“. Vítězem testu letních pneumatik pro SUV motoristického časopisu „Auto Bild allrad“ se stává Nokian Line SUV s nejlepším hodnocením „příkladná“. Pneumatika Nokian zLine SUV je vítězem testu časopisu „OFF ROAD“ a dostává nejvyšší ocenění „obzvláště doporučeníhodná".

Letní pneumatika Nokian Line dosáhla nejlepší známky „dobrá“ již v testu letních pneumatik 2014 německého autoklubu ADAC a německé spotřebitelské organizace Stiftung Warentest a s hodnocením „obzvláště doporučeníhodná“ se umístila ve špičkové skupině vítězů testu. Vítězem velkého testu letních pneumatik SUV 2014 německého časopisu „OFF ROAD“ a také „SUV MAGAZIN“ je pneumatika Nokian Z SUV s nejlepší známkou „VELMI DOPORUČENÍHODNÁ“.

**Více bezpečnosti díky inovaci: Indikátor zimní bezpečnosti WSI Nokian se symbolem sněhové vločky a indikátor opotřebení s výstrahou před aquaplaningem**

Indikátor zimní bezpečnosti se symbolem sněhové vločky v zimní pneumatice Nokian WR zvyšuje bezpečnost v zimním provozu. Udává hloubku profilu jako čísla v milimetrech v rozmezí 8 až 4. Čísla postupně mizí, v závislosti na opotřebení pneumatiky a zmenšování její hloubky profilu. Sněhová vločka zůstává viditelná až do hloubky profilu 4 mm. Pokud již není viditelná, měla by se zimní pneumatika pro zajištění dostatečné bezpečnosti vyměnit. Drážky musí být minimálně 4 mm hluboké, aby bylo dosaženo dostatečného záběru na sněhu a vyloučen aquaplaning za mokra a na sněhové břečce.

Indikátor opotřebení s výstrahou před aquaplaningem v letních pneumatikách Nokian udává řidiči hloubku profilu jednoduše jako číslo od 8 do 3. Výstražný indikátor aquaplaningu varuje pomocí symbolu kapky před nebezpečím aquaplaningu. Při pouhých čtyřech milimetrech zbývajícího profilu symbol kapky zmizí, což je upozorněním na zvýšené riziko. Tyto inovace nemá žádný jiný výrobce pneumatik.

**Společnost Nokian Tyres dosáhla v roce 2014 obratu 1,389 miliardy eur**

Nokian Tyres v roce 2014 dosáhla obratu 1,389 miliardy eur a měla celkem více než 4000 zaměstnanců. Ve střední Evropě je společnost Nokian Tyres činná s vlastními koncernovými odbytovými společnostmi v deseti zemích. Podnik má vlastní řetězec pneuservisů a autoservisů Vianor s 1200 prodejními místy v 27 zemích.

[**www.nokiantyres.cz**](http://www.nokiantyres.cz/)

**Řetězec pneuservisů a autoservisů Vianor společnosti Nokian Tyres:**

[**http://vianor.cz**](http://vianor.cz)

**Kontakt pro tisk:**

Dr. Falk Köhler PR

Dr. Falk Köhler

Tel. 0049 40 54 73 12 12

Fax 0049 40 54 73 12 22

E-Mail [Dr.Falk.Koehler@Dr-Falk-Koehler.de](mailto:Dr.Falk.Koehler@dr-falk-koehler.de)

[**www.Dr-Falk-Koehler.de**](http://www.Dr-Falk-Koehler.de)

Ödenweg 59

22397 Hamburg

Německo

**Další informace:**

[**www.twitter.com/NokianTyresCom**](http://www.twitter.com/NokianTyresCom)

[**www.youtube.com/NokianTyresCom**](http://www.youtube.com/NokianTyresCom)

[**www.facebook.com/nokiantyres**](http://www.facebook.com/nokiantyres)

[**www.linkedin.com/company/nokian-tyres-plc**](http://www.linkedin.com/company/nokian-tyres-plc)

**Blog pro řidiče:**

[**http://hakkapedia.us/blog/en**](http://hakkapedia.us/blog/en)

**Blog odborníků na pneumatiky Nokian Tyres:**

[**http://nordictyreblog.com/**](http://nordictyreblog.com/)

**Nokian Tyres Česká Republika**

**Nokian Tyres s.r.o**

Obchodní ředitel pro Českou republiku Milan Hybš, Tel. +420 241 932 668

E-Mail [milan.hybs@nokiantyres.com](mailto:milan.hybs@nokiantyres.com)

[**www.nokiantyres.cz**](http://www.nokiantyres.com/)

**Nokian Tyres Evropa**

**Nokian Tyres s.r.o**

V Parku 2336/22

148 00 Praha 4

Czech Republic

Generální ředitel pro střední Evropu Dieter Köppner, Tel. +420 222 507 761

E-Mail [dieter.koppner@nokiantyres.com](mailto:dieter.koppner@nokiantyres.com)

Technical Customer Service Manager CE Sven Dittmann Dipl. Ing., Tel. +49 8143 / 444 850

E-Mail [sven.dittmann@nokiantyres.com](mailto:sven.dittmann@nokiantyres.com)

Marketing Manager pro střední Evropu Lukáš Líbal, Tel. +420 222 507 759

E-Mail [lukas.libal@nokiantyres.com](mailto:lukas.libal@nokiantyres.com)

[**www.nokiantyres.cz**](http://www.nokiantyres.com/)

**Nokian Tyres Finsko Sídlo Firmy**

**Nokian Tyres plc**

Pirkkalaistie 7

P.O.Box 20

37101 Nokia

Finlande

Development Manager Juha Pirhonen, Tel. +358 10 401 7708

E-Mail [juha.pirhonen@nokiantyres.com](mailto:juha.pirhonen@nokiantyres.com)

Technical Customer Service Manager Matti Morri, Tel. +358 10 401 7621

E-Mail [matti.morri@nokiantyres.com](mailto:matti.morri@nokiantyres.com)

Product Manager Central Europe Stéphane Clepkens, Tel. +358 50 462 7536

E-Mail [stephane.clepkens@nokiantyres.com](mailto:stephane.clepkens@nokiantyres.com)

[**www.nokiantyres.cz**](http://www.nokiantyres.com/)